附件1

本次检验项目

一、化油器清洗剂

（一）抽检依据

抽检依据为GB 38508-2020《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》及产品明示标准和质量要求。

（二）检验项目

VOC含量。

二、电动车整车

（一）抽检依据

GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》

1. 检验项目

车速限值、制动性能 、整车质量、脚踏行驶能力、尺寸限值、结构、车速 提示音、反射器、 照明和鸣号装置、电气装置、使用说明书。

三、电池充电器

（一）抽检依据

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》 。

（二）检验项目

对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、

四、摩托车成员头盔

（一）抽检依据

GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》

（二）检验项目

标志、标识、产品使用说明书、规格、结构、保护区及试验区、质量、视野、护目镜冲击强度、护目镜可见光透过率、护目镜耐磨性、固定装置稳定性、佩戴装置强度、耐穿透。

五、手提式干粉灭火器

（一）抽检依据

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》

GB 4066-2017《干粉灭火剂》

1. 检验项目

标志和颜色、灭火器的总质量和灭火剂充装总量、筒体测量壁厚、水压试验、爆破试验、操作力试验、灭火剂检查、压力指示器表盘检查试验、压力指示器示值误差。