{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,8,12],[9,0,9,12],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,8,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西安市生态环境局莲湖分局\n关于陕西康源中成养老服务有限责任公司康源中成颐养中心三四层内装改造项目环境影响评价作出拟审批意见的公示"]
{"$rows_empty":8}
["     根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，西安市生态环境局莲湖分局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2024年5月21日－2024年5月27日（五个工作日），公众可以信函、传真等方式提交书面意见。\n电话：029-84494483\n传真：029-84494483\n通讯地址：：西安市莲湖区北院门街道报恩寺街中段   邮编：710002"]
["序号","项目名称","建设地点","建设单位",null,"环评单位",null,null,"建设项目概况",null,null,"主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施","公众参与情况"]
[1,"康源中成颐养中心三四层内装改造项目（西安莲湖护理院）","陕西省西安市莲湖区","陕西康源中成养老服务有限责任公司",null,"西安云开环境科技有限公司",null,null,"陕西康源中成养老服务有限责任公司拟建康源中成颐养中心三四层内装改造项目（西安莲湖护理院）总投资1500万，环保投资10万。拟设置医疗床位51张，养老床位76张，按照现在医疗行业政策要求，床位设置依据待各项手续完善后取得；医院类型属于护理院。项目占地面积2272m2，主要建设内容为租赁含光现代城商业楼3-4层设置门诊综合楼和养老公寓楼等，总建筑面积4229m2，项目设置医疗床位51张，养老床位76张。本项目不设食堂、宿舍，无传染科、发热门诊及传染病房，无太平间。",null,null,"1、施工期废气\n道路扬尘：运输过程中沿途洒落于道路的物料以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，对环境产生一定影响。\n装修废气：主要为挥发性有机废气等，来自房屋装修阶段，属无组织排放。\n施工期严格遵守《陕西省大气污染防治条例（2023年修正）》严格按照《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》进行施工，项目施工期环境污染防治工作主要集中在道路扬尘、室内装修废气的防治。\n施工建设期间，施工中对施工机械设备应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和施工车辆的保养。装修阶段选用低挥发性有机化合物含量的涂料、胶粘剂等原辅材料，强化挥发性有机物无组织排放管控。由于装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修刷漆期间，应加强室内的通风换气，采用环保型涂料。\n2、施工期废水\n施工期废水主要为施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、SS等。依托于项目周边区域公共卫生间。\n3、施工期噪声\n施工期噪声源主要在房屋装修等阶段产生装修噪声。\n合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间进行高噪声施工作业；降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。\n4、施工期固体废物\n施工期间产生的固体废弃物包括废弃的各种建筑装修材料和施工人员生活垃圾等。\n建筑装修垃圾采取有计划地堆放，分类处置、综合回收利用后，剩余垃圾及时清运至市政指定地点处置，对环境影响较小。生活垃圾分类分区集中统一收集，定期由施工单位交由环卫部门统一处置。\n","公众参与采用网站公示方式和项目现场公示方式进行。公示期间，未收到调查公众反对意见。\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}